**Техническая информация о декоративных элементах – металлические бордюры настенные форматов: 0,5x75 , 1х44 , 1x60, 1х75.**

 **Отличия металлических декоративных бордюров от стандартных строительных профилей.**

1. Общестроительный профиль:
* Профиль общестроительный изготавливается из стандартного сплава алюминия и представляет собой профиль-сырец, который подвержен дефектам – он не имеет защиты от коррозии и легко царапается.
1. Профиль для декоративных бордюров:
* Профиль для декоративных бордюров изготавливается из так называемого «чертёжного» сплава. К этому сплаву предъявляются более высокие требования качества по однородности для нанесения анодированного покрытия.
* Профиль для декоративных бордюров проходит дополнительную обработку – анодирование (электро-химический процесс оксидирования) с одновременным окрашиванием под «серебро» и «золото». Анодированный профиль надежно защищен от коррозии и его поверхность приобретает твердость 9 по шкале MOHS, то есть большую устойчивость к царапинам.
* Профиль для декоративных бордюров производится на матрицах повышенного качества и проходит этап отбраковки – к нему предъявляются повышенные требования по лицевой поверхности для сохранения её однородности и гладкости, т.к. профиль используется в качестве декора.

**Список настенных алюминиевых анодированых декоративных бордюров:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бренд** | **Каталожный код** | **Артикул** | **Наименование** | **Размер изделия (ширина, длина, толщина), см** |
| Cersanit | A15950 | 15950 | Металлический бордюр Cersanit Metallic глянцевый серебристый 0,5x75 | 0,5x75x1 |
| Cersanit | A15951 | 15951 | Металлический бордюр Cersanit Metallic серебристый 0,5x75 | 0,5x75x1 |
| Cersanit | A15952 | 15952 | Металлический бордюр Cersanit Metallic глянцевый золотистый 0,5x75 | 0,5x75x1 |
| Cersanit | A15953 | 15953 | Металлический бордюр Cersanit Metallic золотистый 0,5x75 | 0,5x75x1 |
| Cersanit | MT1J381 | A-MT1J381\K | Металлический бордюр Metallic золотистый 1x44 | 1x44x1 |
| Cersanit | A15954 | 15954 | Металлический бордюр Cersanit Metallic черный 1x60 | 1x44x1 |
| Cersanit | MT1L381 | A-MT1L381\J | Металлический бордюр Metallic золотистый 1x60 | 1x60x1 |
| Cersanit | MT1L371 | A-MT1L371\K | Металлический бордюр Metallic серебристый 1x60 | 1x60x1 |
| Cersanit | MT1L382 | A-MT1L382\K | Металлический бордюр Metallic декорированный золотистый 1x60 | 1x60x1 |
| Cersanit | MT1U371 | A-MT1U371\K | Металлический бордюр Metallic серебристый 1x75 | 1x75x1 |
| Cersanit | MT1U381 | A-MT1U381\J | Металлический бордюр Metallic золотистый 1x75 | 1x75x1 |
| Meissen Keramik | MT1U372 | A-MT1U372\K | Металлический бордюр Metallic глянцевый серебристый 0,5x75 | 0,5x75x1 |
| Meissen Keramik | MT1U373 | A-MT1U373\K | Металлический бордюр Metallic серебристый 0,5x75 | 0,5x75x1 |
| Meissen Keramik | MT1U382 | A-MT1U382\K | Металлический бордюр Metallic глянцевый золотистый 0,5x75 | 0,5x75x1 |
| Meissen Keramik | MT1U383 | A-MT1U383\K | Металлический бордюр Metallic золотистый 0,5x75 | 0,5x75x1 |

**Монтаж настенных алюминиевых анодированых декоративных бордюров.**

Монтаж осуществляется на стандартно используемый клей для поклейки керамогранита и керамической плитки. Данные профили предназначены для декорирования настенных поверхностей уличных и внутренних, в том числе с повышенной влажностью.

Использование для декорирования напольных поверхностей допустимо только в ванных комнатах частных интерьеров.

**Уход за настенными алюминиевыми анодироваными декоративными бордюрами.**

Алюминиевые анодированые профили не нуждаются в особом уходе и сохраняют неизменный вид 12-15 лет. При чистке профилей применяется слабый щелочной раствор (например - мыльный), мягкая ветошь или губка. Применение абразивных чистящих средств и концентрированных кислотных растворов не допустимо, т.к. возможно изменение внешнего вида профиля (появление рисок и пятен).