**Инструкции по укладке мозаики из керамической плитки и керамического гранита**

**1. Подготовка поверхности, на которую будет укладываться мозаика.** Необходимо выровнять, очистить и отшлифовать поверхность. Температура в помещении при укладке мозаики должна быть в пределах от +5 до +30. Перед началом работы очертите поверхность, которая будет облицовываться, чтобы затем правильно расположить мозаику. Замерьте три листа мозаики, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга и нанесите полученные размеры на поверхность по горизонтали и вертикали, таким образом, чтобы у Вас получилась сетка. Стена будет разделена на несколько секторов, каждый из которых будет равен 9 листам мозаики.

2. **Согласно инструкциям разведите клеевой раствор для укладки мозаики.** Перед укладкой внимательно прочитайте инструкцию производителя на упаковке клея и следуйте ей. Для укладки мозаики из керамической плитки или керамического гранита необходимо использовать соответствующий рекомендациям производителей клеевых составов клей. Убедитесь, что листы мозаики не скользят на клеевом растворе.

**3. Плоским краем шпателя нанесите равномерно на стену клеевой раствор, область покрытия не должна превышать размер 9 листов.** Зубчатой стороной шпателя (зубцы не менее 3,5 мм) разровняйте раствор и уберите излишки. Не следует распределять раствор сразу на большой площади, чтобы на поверхности не образовывалась пленка. **Для укладки мозаики на сетке, используя резиновую гладилку**, нажмите на лист так, чтобы тыльная сторона листа, куда нанесена сетка из стекловолокна, равномерно погрузилась в клеевой раствор. Швы между листами должны соответствовать расстоянию между сегментами мозаичного листа. **Будьте осторожны, так как раствор к тому времени еще не застынет.**

**5. Через сутки наносите затирку.** Для затирания швов мозаики из керамической плитки или керамического гранита необходимо использовать соответствующий рекомендациям производителей затирочные составы. Распределите затирку при помощи резинового шпателя по горизонтали и вертикали, покрывая площадь не более 2 м за раз. По мере продвижения работы удаляйте излишки затирки по диагонали при помощи резиновой гладилки. Оставьте затирку высохнуть на 10 — 20 минут. Это время зависит от температуры в помещении. В результате затирка должна приобрести более темный тон, чем в состоянии раствора.

**Рекомендации.**

* не прижимайте листы к стене руками во избежание неровностей;
* чтобы клей не засох ранее, чем вы приклеите мозаику, площадь поверхности должна быть не более девяти сеток 30х30 см;
* клей разводите по инструкции, как правило, он должен быть средней консистенции, так как густой состав быстро сохнет, а жидкий – течет;
* проводите укладку при температуре не выше +25 градусов;
* клей для мозаики на сетке наносите слоем не более 3 мм, чтобы излишки раствора не усложняли процесс затирки.