**Укладка плитки своими руками**

1. **Убедитесь, что плитка подобрана правильно.** Она должна иметь низкую степень влагопоглощения, если будет использована в зонах прямого контакта с водой. Следует предусмотреть 5–15% к необходимому количеству на раскрой и возможный бой: 5 % при прямой укладке и минимуме подрезов, 15 % — при диагональной раскладке. Помните, что настенная плитка может укладываться только на стены, а керамогранитом отделывают и стены, и пол.
2. **Проверьте маркировку на каждой коробке с плиткой**. Плитка должна быть из одной партии во избежание разнотона.
3. **Удалите с поверхности плитки защитный воск, если он есть.** Сделать это можно при помощи резинового/пластикового шпателя.
4. **Смоделируйте раскладку плитки**. В этом вам поможет бесплатная программа CERAMIC 3D WEB, ссылку на которую вы найдёте в разделе «Файлы для скачивания» на сайте [www.cersanit.ru](http://www.cersanit.ru).
5. **Подготовьте стены**. Этот этап предусматривает:

* Очистку пола и стен от остатков цемента и пыли.
* Оштукатуривание. Кирпичные и бетонные поверхности — с помощью цементной штукатурки; гипсовые, газобетонные, пенобетонные поверхности выравнивают гипсовой штукатуркой.
* Грунтование поверхностей в два слоя. Обеспечивает максимальное сцепление поверхности и материала.
* Гидроизоляцию в зоне прямого контакта с водой (возле раковины, за душем или ванной) с помощью жидкой гидроизоляционной пленки.

1. **Подготовьте клей.** Для настенной плитки можно использовать любой клеевой состав, подходящий для вашего помещения; для керамогранита подойдёт клей с эластичными добавками или универсальный.
2. **Подготовьте материалы для раскроя плитки.** Настенную плитку можно резать обычным стеклорезом, для керамогранита потребуются механический или электрический плиткорез, лобзик или циркулярная пила с алмазным диском.
3. **Раскроите плитку в соответствии с результатами визуализации раскладки**. Для вырезания круглых отверстий используйте дрель со специальной насадкой-фрезой.
4. **Продумайте, откуда начинать укладку.** Настенную плитку без активного декора начинают укладывать со второго ряда снизу, с активным декором — с ряда на уровне раковины, после чего плитку укладывают рядами вверх и вниз. Если комната с прямыми углами, напольное покрытие начинают укладывать от самого видного угла или от центра самой видной стены. Подрезанный отделочный материал лучше спрятать под сантехникой и мебелью для ванной комнаты. Если же пол не имеет прямых углов и подрезка требуется у всех стен, то раскладку начинают от центра.
5. **Наносите клеящий состав на всю поверхность плитки**. При точечном нанесении плитка может треснуть в процессе эксплуатации в местах, где образовались пустоты.
6. **Плотно прижимайте плитку в процессе укладки.** Можно воспользоваться резиновым молотком, которым постукивают по центру каждой плитки.
7. **Для сохранения одинакового расстояния между элементами отделки используйте крестовидные распорки или СВП (систему выравнивания плитки)**.
8. **После укладки плитки немедленно удалите остатки клея с лицевой поверхности отделочного материала**. Если клей успеет отвердеть, при его удалении легко повредить поверхность плитки.
9. **Затирку швов выполняйте минимум через 24 часа после укладки плитки**. Для затирки углов в ванной комнате или на кухне используйте силикон в цвет затирки, чтобы избежать растрескивания швов при микродвижениях стен.

**Внимание!** Любые претензии по видимым дефектам плитки или керамогранита принимаются до её монтажа. Будьте внимательны.