**Правила переноски зеркал в машину**

* Зеркала необходимо переносить в вертикальном положении, держа их за торцы. Никогда не переносите зеркала в горизонтальной плоскости, так как они могут лопнуть. Зеркала при переноске нужно поддерживать снизу.
* Обратите внимание на этикетку. Она всегда наклеена с лицевой стороны зеркала.
* Ставить зеркала перед машиной и в машине нужно только на мягкую поверхность. Для этого подложите на асфальт и на дно кузова несколько листов гофрированного картона или мягкую ткань, чтобы углы зеркал не отбились.

**Правила крепления и транспортировки зеркал в машине**

* Перемещение изделия в кузове — самый опасный этап при транспортировке. Хрупкий груз не выдерживает излишней вибрации, неправильной погрузки, некорректного крепления. Избегайте соприкосновения зеркал с бортами машин.
* Зеркала ставьте только на ребро, не кладите их даже на мягкие сидения, иначе они могут треснуть.
* Оперев зеркала о твердую стенку машины или же любой другой твердый предмет, обязательно закрепите их ремнями. (профессиональные грузовые машины оборудованы такими ремнями для крепления). Обратите внимание на крепление зеркал как по горизонтали, так и по вертикали.
* Если Вы перевозите много больших зеркал, закажите специальную машину, оборудованную стойкой-пирамидой для удобного крепления и перевозки зеркал.

**Правила разгрузки и монтажа зеркал**

* При необходимости соорудите небольшой трап, чтобы легко вынести тяжелое изделие из машины.
* Переносить зеркала требуется в вертикальном положении.
* Распаковывая зеркала, аккуратно снимайте скотч и упаковочную пленку.
* Запрещается эксплуатация зеркал с поврежденным корпусом.
* Снятие защитной пленки с зеркального полотна производится только в выключенном состоянии.
* В холодное время года необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее двух часов перед его монтажом.
* Монтаж и обслуживание производится только при отключенной электрической сети!



